Ручной аккумуляторный культиватор обрабатывает землю на глубину до 15,5 см и ширину до 19 см. Стальные фрезы вращаются со скоростью 220 об/мин, не требуют заточки, легко заглубляются в землю. Подходит для почвы с легким грунтом.

Работает от литий-ионного аккумулятора с напряжением 21В MAX, поставляется в комплекте с АКБ серии UES емкостью 4 А⋅ч. Это обеспечивает тихую работу без выхлопных газов в любой точке участка. Полного заряда хватает до 30 минут работы. Зависит от емкости аккумулятора, степени заряда, почвы.

Эффективное охлаждение двигателя за счет циркуляции воздуха. Отсутствие выхлопа и низкий уровень шума для работы закрытых помещениях. Кнопка защиты от произвольного включения на рукоятке для безопасности оператора. Пластиковые крылья защищают от разлета земли. Небольшие габариты и вес 4,4 кг придают маневренность.

Ручка с резиновыми вставками не скользит в руках. Рукоятка регулируется индивидуально под оператора.